- 상동 도시형생활주택 -

2018년 제2회 목포시건축위원회 구조심의 의견

분야	위원	심 의 의 견	비고
구 조	비공개	○관계전문기술자의 구조 감리 실시 ○가설구조물(동바리 및 비계)에 대한 구조 검토를 실시하여 안전사고 예방에 만전을 기하시기 바람
	비공개	○지상12층 전이층 X4/Y6,TC1기둥에 연결되는 TG4A지지를 위한 Cantilever보 설치 필요 ○Y2~Y1구간 TB1,TG4 단부 Cantilever Beam, Girder 설치 필요 ○X4~X5/T6~Y7구간 내 W10하부에 보 설치 필요 ○구조 일반사항 1,2,7 파일기초 파일종류 표기 ○구조 배근도면(슬라브, 보, 기둥 등)각장마다 콘크리트 강도 철근강도 반드시 표기 ○공사감리자는 건축구조기술사의 협력을 받아야 하므로 구조안전 확보를 위한 방안을 수립(시공사와 건축구조기술사간의 현장확인과 구조검토의 계약 체결 등) 할 것
	비공개	○1층 단차이 부분(Y7,8/Y1,Y2/X1,X2) 고려하여 재검토 ○지하층 X1/Y2,Y3열 C1 조정, 1층 WALL GIRDER 추가 재검토 ○감리 중 건축구조기술사의 협력을 받아야 되는 건축물이므로 건축주 및 시공자에게 숙지 요망
	비공개	○매립토 및 점토층의 Vs값 확인요망 ○파일의 허용지지력 산정할 것.(토질관련 전문가) ○지붕층 조경토의 흙과 경량토의 비율 명시 ○도면상에 조경에 관한 상세 추가 ○실내재료 마감표에 복도부분 추가 ○실내벽체에서 실외 벽체 변경부분 상세 추가. ○기초배근도에 추가 보강근은 어떻게 배근하는지? ○파일배치도에서 치수선 추가 ○기초 단차배근? ○철근 정착 고려하여 설계요망 ○지하외벽 철근과 기초철근이 접하는 부분 힘의 흐름이 원활하게 배근 하였는지 검토 요망. ○시방서 내용을 당 현장에 맞게 수정

끝.