2025년 우수농식품신선도제고(CA유통지원) 사업개요

□ 사업목적

ㅇ 신선농산물 저장·운송 과정 신선도 유지를 통한 유통비용 절감 및 농산물 폐기 감축을 위해 CA기술을 활용한 수출 유통환경 구축

* CA(Controlled Atmosphere) : 농산물을 더 신선하고 오래 보관하기 위해 저장하는 공간의 공기조성을 인위적으로 조절하는 기술

□ 사업내용

ㅇ (지원내용) CA저장고 및 질소발생기(고정식) 구축 지원

ㅇ (지원대상) 신선농산물 수출업체 및 생산자(단체)

- 농산물산지유통센터(APC) 운영사, 농업회사법인, 영농조합법인 등

ㅇ (예산규모) ’25년 1,330백만원(국비 930, 자부담 400)

ㅇ (지원조건) 국비 70%, 자부담 30% / 민간자본보조

ㅇ (지원한도) 총사업비 기준 CA저장고 297백만원, 질소발생기 110백만원

ㅇ (지원자격) 전년도 수출실적이 무역통계진흥원(Trass) 선적일 기준 미화 10만불 이상이며, 부지확보 등 시설 구축 준비가 완료된 자

ㅇ (사업의무) CA컨테이너로 2대 이상 수출 이행(규격, 품목·물량 상관없음)

ㅇ (사업선정) (1차)서류평가→ (2차)현장평가→ 최종 선정(1~2차 점수 합산)

* 기 선정업체도 지원 가능하나, 신규업체 우선 선정 후 사업비 잔여분이 있는 경우에 한하여 기 선정업체도 선정 가능

□ 행정사항

ㅇ 아래양식에 따라 사업수요 파악 후 2025. 6. 27.(금)까지 공문 제출

* 수요조사 과정에서 수출업체를 대상으로 사업 설명 등이 필요할 경우 한국농수산식품유통공사 관할 지역본부에 협조 요청

시도	시군구	업체명 및 대표 (연락처)	수출품목	사업내용	사업규모	총사업비 (백만원)	비고
		○○○○법인 ○○○ (010-0000-0000)		CA저장고	00㎡×00동		신축 개보수
				질소발생기	0식

참고 1		우수농식품신선도제고(CA유통지원) 사업 업무추진 절차

업무단계		주요사항
① 사업공고		• aT 수출종합지원시스템(global.at.or.kr), aT 농식품수출정보(kati) 등
▼
② 사업신청･접수		• 사업신청 위한 서류 온라인 제출 * aT 수출종합지원시스템(www.global.at.or.kr)에 신청
▼
④ 선정평가(1차)		• (지원업체) 평가서류 제출 → (aT) 서류평가 진행 • 서류평가 결과 60% 이상 득점업체는 2차 평가 대상 • 평가서류 제출 위하여 발생한 모든 비용은 선정업체 부담
▼
⑤ 선정평가(2차)		• 현장 평가 후 심의위원회에서 선정여부 배정한도 등 결정 * 사업계획서 및 사업비 원가계산검증 자료 등 검토
▼
⑥ 지원항목 구축		• (지원업체) 지원항목 시공업체, 감리 계약 및 지자체 인허가 등 사업 진행 • (정산) 구축 확인 시 정산인정금액의 70%(부가세 제외기준) 선지급
▼
⑦ CA수출		• (서류) 사진, 수출신고필증(수출이행), 상업송장(I/V), B/L, P/L 등 증빙 제출 • (정산) 수출이행 확인 시 정산인정금액의 잔여 30%(부가세 제외기준) 지급 * 구축일부터 발생하는 CA 수출실적 자료 aT 제출하도록 협조 필요
▼
⑧ 사후관리		• 구축 이후 10년간 사후관리 실시(aT 지역본부에서 실시)

참고 2		CA(Controlled Atmosphere)기술 활용 지원

1. (CA저장고) 수출 농산물의 보관 중 품질관리를 위해 CA기술을 냉장저장고에 접목한 시설로 통합센서, 제어장치, 질소발생기 등으로 구성

* 센서: 저장고 내부 온도, 습도, 산소, 이산화탄소 측정

** 제어장치: 저장조건에 따라 가스 주입 및 환기 제어

*** 질소발생기: 대기 공기 중 산소를 제거하여 질소를 만드는 장치

CA저장고	통합센서	CA제어장치	질소발생기

2. (CA컨테이너) CA기술을 선박을 통한 농산물 수송 중에도 활용할 수 있도록 질소발생기*를 활용하여 기체조성 후, 항해 중에는 가스 조절 관련 설비**가 컨테이너에 고정되어 있어 수송 중 기체조성 관리

* 컨테이너 내부 산소농도를 낮추기 위해 대량의 질소가스 주입가능한 질소발생기 이용

** 가스환경 설정 농도에 맞춰 산소 조절, 이산화탄소 조절을 하는 장치가 고정되어 있음

CA컨테이너 가스 충진	고정식 질소발생기	이산화탄소 봄베

3. (컨테이너 전용 상차시설*) 컨테이너 상차 과정에서 외기 노출에 따른 결로 및 온도상승을 최소화할 수 있도록 개방형인 도크 및 데크를 폐쇄형으로 설치

* 기존에는 데크와 컨테이너(차량) 높이 차이가 있어 별도의 추가작업 및 작업 간 외기노출에 따른 품위하락 우려가 있었으나, 컨테이너 전용 데크를 설치하여 바로 컨테이너에 상차할 수 있도록 함

개방형 상차	상차 작업 중 외기 노출		폐쇄형 상차시설